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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

HB-3000C型电子布氏硬度机
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	产品名称及型号:
	电子布氏硬度机HB-3000C

	主要特点:
	开机后系统自动默认上次试验设定的全部试验参数

过载、过位自动保护 
灵活便捷的操作功能具有中英文转换

电子加力，无砝码 

	应用范围:
	*测定黑色金属，有色金属及轴承合金材料的布氏硬度  * 应用范围广，尤其适用于平行平面的精密测量

	测量范围：
	４-450HBS, ４-650HBW

	试验力：
	612.9、980.7、1225.9、1838.8、2451.8、4903.5、7355.3、9807、14710.5、29421牛顿

（62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000公斤力）

	试样允许最大高度：
	240毫米

	压头中心至机壁距离：
	180毫米

	电源：
	交流220伏，50赫兹

	外形尺寸：
	630 x 250 x 1000毫米  

	重量：
	约250千克

	主要附件:

	大平试台：1个     钢球压头：Φ2.5、Φ5、Φ10毫米   各1只

小平试台：1个     标准布氏硬度块：2块

V型试台：1个        20倍读数显微镜：1只


浙江嘉兴市中山东路763号汇金大厦507座     电话0573-83967080  传真0573-83917602
                                                         欢迎访问公司网站  www.line1980.com
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