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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

 HLN-11A系列多功能里氏硬度计
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	产品名称及型号:
	多功能里氏硬度计 HLN-11A

	应用范围:
	本硬度计适用于金属材料的快速硬度测试，精度高，性能稳定，操作简单，携带方便。可将不同方向测得的里氏硬度转换成布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度，并可自动转换打印纪录。

	电源：
	直流6.0伏

	工作温度：
	1-40°C

	外形尺寸：
	268 x 86 x 47毫米

	重量：
	约0.67千克

	主要附件:
	小定位帽：1只    粘合剂：1瓶        标准里氏硬度块：1块       充电器：1只

	备注:
	


	型号
	D
	DC
	D+15
	G

	规格
	
	
	
	

	测量范围
	330-890HL
	330-890HL
	346-890HL
	300-650HLG

	冲击能量
	11Nmm
	11Nmm
	11Nmm
	90Nmm

	尺寸
	Φ20x150mm
	Φ20x85mm
	Φ20x165mm
	Φ20x250mm

	测试方向
	任意

	重量
	75g
	50g
	80g
	250g

	冲击体质量
	5.5g
	5.5g
	5.5g
	20g

	碳化钨
球直径
	3mm
	3mm
	3mm
	5mm

	应用范围
	　 

基本型，用于大部分硬度测量。
	　 

用于内孔或狭小部位的硬度测量。
	　 

用于齿面、圆柱内或凹入表面的硬度测量。
	　 

用于钢、铸钢、灰铸铁、球墨铸铁，有色金属等材料的硬度测试
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