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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                              致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

 HVT-1000型图像处理显微维氏硬度计
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	产品名称及型号:
	图像处理显微维氏硬度计HVT-1000

	主要特点:
	. 采用无摩擦主轴结构，确保试验力稳定，测试精度高。

. 采用微机技术、角位移传感技术于一体，实现试验过程、硬度值显示自动化。

. 运用计算机技术、CCD图像处理技术，实现试验压痕捕捉、处理、测试、数据打印自动化。

	应用范围:
	. 渗氮层、陶瓷、钢、有色金属
. 薄板、金属薄片、电镀层、微小试件
. 材料强度、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度
. .适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏测量

	测量范围：
	5-3000HV

	试验力：
	0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807牛顿
（10、25、50、100、200、300、500、1000克力）

	试样允许最大高度：
	75毫米

	压头中心至机壁距离：
	100毫米

	光学测微计放大倍数：
	500倍，125倍

	最小检测单位：
	0.025微米

	电源：
	交流220伏 

	外形尺寸：
	340 x 160 x 375毫米

	重量：
	约40千克

	主要附件:
	座标试台：1个         金刚石角锥压头：1只

线轴试台：1个         标准显微硬度块：2块

薄板试台：1个　      计算机：1套

平口钳：1个            彩色喷墨打印机：1台

大V形块：1个          微型打印机：1个

小V形块：1个


浙江嘉兴市中山东路763号汇金大厦507座     电话0573-83967080  传真0573-83917602
                                                         欢迎访问公司网站  www.line1980.com

[image: image2.jpg]