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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

HVS-5型数显小负荷维氏硬度计
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	产品名称及型号:
	数显小负荷维氏硬度HVS-5

	主要特点:
	. 采用高精度的无摩擦主轴结构和优质的光学成像系统，试验力稳定、测试精度高
. 采用角位移传感技术和微机技术，实现了试验过程自动化

	应用范围:
	. 渗氮层、陶瓷、钢、有色金属
. 薄板、金属薄片、电镀层、微小试件
. 材料强度、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度
. .适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏测量

	测量范围：
	5-3000HV

	试验力：
	1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.03牛顿
（0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5公斤力）

	试样允许最大高度：
	130毫米

	压头中心至机壁距离：
	100毫米

	光学测微计放大倍数：
	500倍，125倍

	最小检测单位：
	0.025微米

	电源：
	交流220伏 50赫兹

	外形尺寸：
	438 x 376 x 685毫米

	重量：
	约50千克

	主要附件:
	    座标试台：1个
    线轴试台：1个

   薄板试台：1个           

   平口钳：1个
   大V形块：1个
   小V形块：1个
   金刚石角锥压头：1只  

   标准维氏硬度块：2块

   标准显微硬度块：1块


浙江嘉兴市中山东路763号汇金大厦507座     电话0573-83967080  传真0573-83917602
                                                         欢迎访问公司网站  www.line1980.com
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