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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

401MVD数显显微维氏硬度计
[image: image1.jpg]‘.
)




	产品名称及型号:
	数显显微维氏硬度计401MVD

	产品简介:
	1.压痕对角线自动测量显微镜2.操作简单3.全自动加卸载控制4.LCD数显硬度值及数据统计
5.内置打印机6.双光通道(目镜及CCD摄像通道)7.XY试台的最小读数为0.01mm

	应用范围:
	钢铁，有色金属，IC薄片；薄型塑料，金属薄片，表面覆层，层压金属等；

渗碳层及淬火层的硬化深度和热处理效果等；

	硬度标尺:
	HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.3, HV0.5, HV1

	试验力:
	10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000gf

	试验力选择:
	试验力选择手轮

	试验力加卸载方式:
	自动 (加载/保荷/卸载)

	保荷时间:
	5 ~ 99 sec 

	精度:
	符合EN-ISO 6507, ASTM 和 JIS

	硬度分辨率:
	0. 1洛氏单位

	转塔：
	手动

	目镜放大倍率：
	10X

	模拟编码器：
	标准

	硬度值分辨率：
	0.1µm

	物镜放大倍率：
	10x, 40x

	总放大倍率：
	400x (测量)  100x (观察)

	测量范围：
	200μm

	测试模式：
	HV/HK

	光路：
	双通路（目镜及CCD摄像通道）

	滤光片：
	绿，蓝

	光源：
	卤素灯

	显示：
	对角线长度，硬度标尺转换，试验力N/kg

	硬度值：
	5位

	对角线长度：
	4位 (D1, D2)

	数据输出：
	内置打印机，RS232接口

	数据统计：
	测试次数，硬度平均值，标准方差，重复性

	硬度标尺转换：
	布氏，抗拉强度，洛氏，表洛

	允许最大试件高度:
	85mm (2.55”),

	喉部深度（压头中心至机壁距离）
	120mm(3.35”)

	X平台：
	100 x 100mm

	行程：
	25 x 25mm

	最小读数：
	0.01mm

	工作温度:
	10 ~ 38ºC (50 ~100F)

	相对湿度:
	10% ~ 90% （非冷凝）

	机器尺寸 (LxWxH):
	514 x 320 x 470 mm

	重量:
	37kg

	工作电源:
	220/240V AC, 50/60Hz

	可选附件：
	克努普氏压头     CCD图像处理系统      硬度块


标准配置：
主机
物镜（10x,40x）
显微维氏压头
目镜
X-Y试台
平口钳
圆柱试台
薄形零件试台
硬度块（2块）
电源线
保险丝（备用）
螺丝刀
内六角扳手
水平仪
水平调节螺钉
RS232通信线
打印纸
防尘罩
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