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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

TUD220超声波探伤仪
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	产品名称及型号：
	超声波探伤仪TUD220

	产品简介：
	● 超高采样速率，射频波形细节尽现，最小显示范围2.5mm。
● 可以在单探头和双探头两种探伤工作方式之间任意切换。
● 波形显示： 正半波、负半波、全波和射频
● 探头阻尼通过菜单选择在50、150、400之间切换。
● 可以利用标准试块自动生成DAC曲线。
● 具有线性抑制功能，屏高的0～80%，步距：1%。
● 具有打印功能，通过串行打印机打印厚度报告与波幅曲线。
● 能够跟PC机通讯，拥有功能强大的windows数据处理软件。

	应用范围：
	TUD220超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器，它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。

	测量范围：
	扫描范围（mm）：2.5～5000(钢纵波) 

	探头零点（ms）：
	探头零点：0us～99.99us，分辨率0.01

	频率范围（MHz）：
	0.2～10 

	基本配置：
	1．主机                        2. 3A/9V电源适配器 
3.探头连接电缆                 4.直探头2.5MHz20 
5.斜探头5MHz8×9K2            6.耦合剂 
7.背带                          8.电池

	外型尺寸：
	230×184×53  

	附件可选：
	1.串行通讯电缆(9针)            2.PC端通讯软件
3.串行打印机TPUP-NH            4.探头、试块


浙江嘉兴市中山东路763号汇金大厦507座     电话0573-83967080  传真0573-83917602
                                                         欢迎访问公司网站  www.line1980.com

[image: image2.jpg]