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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

HB-3000B布氏硬度机
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	产品名称及型号:
	布氏硬度机HB-3000B

	应用范围:
	*测定黑色金属，有色金属及轴承合金材料的布氏硬度  * 应用范围广，尤其适用于平行平面的精密测量

	测量范围：
	8-450HBS，8-650HBW

	试验力：
	1.839、2.452、7.355、9.807、29.42千牛顿   （187.5、250、750、1000、3000公斤力）

	试样允许最大高度：
	230毫米

	压头中心至机壁距离：
	120毫米

	电源：
	交流220伏

	外形尺寸：
	700 x 268 x 842毫米

	重量：
	约210千克

	主要附件:
	大平试台：1个     钢球压头：Φ2.5、Φ5、Φ10毫米   各1只

小平试台：1个     标准布氏硬度块：2块

 V型试台：1个       20倍读数显微镜：1只
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