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嘉兴旺民精密仪器有限公司
                               致力于成为嘉兴地区最优秀的测量仪器供应商

  HR-150A型洛氏硬度计
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	产品名称及型号:
	洛氏硬度计 HR-150A

	应用范围:
	可用来测定黑色金属、有色金属、非金属材料及制品的洛氏硬度值

	测量范围：
	20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC

	试验力：
	588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

	试样允许最大高度：
	170毫米

	压头中心至机壁距离：
	135毫米

	硬度分辨率：
	0.5HR

	外形尺寸：
	466 x 238 x 630毫米

	重量：
	约65千克

	主要附件:


	   大平试台：1个     金刚石圆锥压头：1只

   小平试台：1个     1/16”钢球压头：1只

   V形试台：1个      标准洛氏硬度块：5块
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